Pistola Mig Parweld Binzel 25 4 mts.
184A CO₂ 160A Mezcla de gas a 60% del ciclo de trabajo, EN60974-7
Diseñada para ser duradera, confiable y cómoda, la gama Eco-Grip Max® MIG está fabricada para brindar longevidad y un rendimiento superior.
El sistema Eco-Grip Max® maximiza la comodidad del usuario. • Diseñado para el equilibrio, la ligereza y la fuerza. • Diseño sin tornillos para un servicio rápido.

Información técnica:
· Amperaje:				184A
· Longitud del cable:			4m
· Enfriamiento:				Aire
· Serie:					Eco
· Tamaño del cable:			0,8 mm a 1,2 mm (0,030 "- 0,045")
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